**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

**№ 120**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа № 126.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644910, г. Омск, ул. Красноярова, д. 1/1, (3812)95-31-00, omsk\_mou126@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_2\_\_ этажа, 1654,6 кв.м;

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18155 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., капитального – не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126», БОУ г. Омска «СОШ № 126».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644910, г. Омск, ул. Красноярова, д. 1/1, (3812)95-31-00, omsk\_mou126@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность *(нужное подчеркнуть).*

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное подчеркнуть).*

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная *(нужное подчеркнуть).*

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Департамент образования Администрации г. Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте   
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть).*

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть).*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть).* В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть).*

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день \_\_\_134\_\_\_, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день \_\_\_1\_\_\_.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус № 132, маршрутные такси № 132 до остановки Черемуховское

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_нет\_\_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_480\_\_ м.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_6-9\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует *(нужное подчеркнуть).*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 1) |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ДУ |
| С нарушениями слуха | А |
| С нарушениями умственного развития | А |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

1) Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов1) | Приложение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1-4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |  | 7-15 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 16-27 |
| 4.1 | Жилые помещения  (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. ) | \_\_ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 28-30 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | 31-32 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 33 |

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов** (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

в настоящее время доступен условно - ДУ

**3.6. Состояние доступности объекта**

| Наименование показателя доступности  для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей1) | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля,  % |
| 1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | 1 |  |  |  |
| 2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | 1 |  |  |  |
| 2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов. |  | 1 |  |  |  |
| 3. На объекте установлено или выявлено: |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги |  | 1 |  | Вход (входы) на территорию №2: расширить проем калитки до 0,9м. Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. | 4 кв. 2025г. |
| 3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |
| 3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |
| 3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | 1 |  | Организовать сопровождение инвалидов на объекте. | 4кв. 2018г. |
| 3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами |  | 1 |  | Организовать сопровождение инвалидов по территории организации. | 4кв. 2018г. |
| 3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг |  | 1 |  | Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. | 4кв. 2018г. |
| 4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 % |  | 1 |  | Организовать парковку, на которой предусмотреть 10 % мест (но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.  Нанести дорожную разметку и установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.  «Зона ответственности» Администрации ЛАО г. Омска | Написать письмо в администрацию ЛАО г. Омска |
| 4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов |  | 1 |  | Оборудовать навес и водоотвод. Оборудовать кнопку вызова персонала.  Дверь входная: установить дверной блок шириной проема в свету 0,9 м. Понизить порог до 0,014м. На входной двери оборудовать смотровую панель (нижняя часть должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола). Предусмотреть контрастную маркировку на смотровой панели в виде желтого круга диаметром 20 см. Расширить дверь тамбура до 0,9м. | 4 кв. 2025г. |
| 4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов |  | 1 |  | Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. Предусмотреть специальные таблички доступности. Установить аварийное освещение на центральном входе. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации. Установить световые сигнализаторы школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. | 3 кв. 2020г. |
| 4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 1 |  | Обозначить путь движения МГН тактильной информацией. Таблички при входе в здание, на классах и в местах общего пользования продублировать шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6м. Установить мнемосхему на центральном входе здания. | 3 кв. 2020г. |
| 4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | 1 |  |  |  |  |
| 4.6. Сменные кресла-коляски | 1 |  |  |  |  |
| 4.7. Поручни | 1 |  |  |  |  |
| 4.8. Пандусы |  | 1 |  | На лестнице возле тамбура установить откидной пандус и кнопку вызова персонала. | 4кв. 2025г. |
| 4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты | 1 |  |  |  |  |
| 4.10. Раздвижные двери | 1 |  |  |  |  |
| 4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения |  | 1 |  | Выделить доступную для МГН универсальную кабину. Размеры в плане не менее 1,65х2,2 м. Расширить дверные проемы до 0,9м. Устранить препятствие в виде ступеней. Оборудовать поручни возле раковины и унитаза. Установить раковину консольного типа на высоте 0,80м. Обеспечить свободное пространство (не менее 0,75м) рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Установить унитаз, имеющий опору для спины. Установить крючки для трости, костылей. Установить тревожную кнопку со шнурком на высоте 0,80м. Установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.  Раздевалка в спортзале: расширить дверь до 0,9м, понизить порог до 0,014м. Предусмотреть поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки для сумок и одежды.  Гардероб: расширить проем до 0,9м. | 4кв. 2025г. |
| 4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок |  | 1 |  | Предусмотреть кабинет доступный для МГН. Заменить дверной блок. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,9м.  Понизить пороги до 0,014м. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Установить дополнительную школьную доску для МГН.  Обеспечить доступность спортивного зала, столовой. Предусмотреть оказание ситуационной помощи при потребности в услугах библиотеки. | 4кв. 2025г. |
| 4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |  | 1 |  | Предусмотреть индукционную петлю. | 4кв. 2023г. |
| 4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | 1 |  |  |  |  |
| 4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % |  |  | 0 |  |  |
| 4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника |  | 1 |  | Ввести штатную единицу в штатное расписание. | 3кв. 2020г. |
| 4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора | 1 |  |  |  |  |
| 4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта |  |  | 20 |  |  |
| 4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). |  | 1 |  | Адаптировать сайт. | 4кв. 2022 г. |
| 5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам |  | 1 |  | Проинструктировать персонал. | 4кв. 2018г. |
| 6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, % |  |  | 100 |  |  |
| 7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % |  |  | 100 |  |  |
| 8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % |  |  | 0 |  |  |
| 9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), % |  |  | 0 |  |  |
| 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), % |  |  | 0 |  |  |
| 12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), % |  |  | 0 |  |  |
| 13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), % |  |  | 0 |  |  |
| 14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % |  |  | 0 |  |  |
| 15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), % |  |  | 100 |  |  |
| 16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), % |  |  | 0 |  |  |

Примечание: 1) в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 4.1 | Жилые помещения  (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. ) | \_\_ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, ремонт капитальный |

1) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_2018-2025 гг.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_ п.3.6 Паспорта доступности \_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ДЧ-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "06" декабря 2017 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры   
от "12" февраля 2018 года.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "16" февраля 2018 года № 1.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.П. Шамне

(подпись) (инициалы, фамилия)

**МП**

Дата "16" февраля 2018 года